enable

configure terminal

hostname SW-01

ip domain-name 1rede.local

enable secret KAIQUE\*enable

username kaique privilege 15 secret KAIQUE\*ssh

line console 0

password KAIQUE\*console

login local

exit

crypto key generate rsa general-key modulus 1024

line vty 0 15

password KAIQUE\*vty

transport input ssh

login local

exit

banner motd “APENAS PESSOAL AUTORIZADO TEM ACESSO A ESSE EQUIPAMENTO”

service password-encryption

interface vlan 1

ip address 192.168.0.254 255.255.255.0

no shutdown

exit

conf t

ip default gateway 192.168.0.1

end

wr