enable

configure terminal

hostname SW-02

ip domain-name 1rede.local

enable secret BIANCA\*enable

username bianca privilege 15 secret BIANCA\*ssh

line console 0

password BIANCA\*console

login local

exit

crypto key generate rsa general-key modulus 1024

line vty 0 15

password BIANCA\*vty

transport input ssh

login local

exit

banner motd "Apenas pessoas autorizada podem acessar esse equipamento"

service password-encryption

interface vlan 1

ip address 172.16.255.254 255.255.0.0

no shutdown

end

wr