enable

configure terminal

hostname RT-01

enable secret KAIANCA\*enable

username kaianca privilege 15 secret KAIANCA\*ssh

ip domain-name rede.local

crypto key generate rsa general-key modulus 1024

line console 0

password KAIANCA\*console

login local

exit

line vty 0 15

password KAIANCA\*vty

transport input ssh

login local

exit

service password-encryption

interface gigabitEthernet 0/0

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no shutdown

end

wr